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Notbeleuchtung nach VDE / EN
BSV-/UGV-/USV-Anlagen
Planung und Beratung
                 Kundendienst und Montagen
Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäuse mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe. Wahlweise lieferbar als Deckenaufbaumontage oder durch Anpassung des Oberteils als Wandmontage.

Die 15mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.

Zum Betrieb der eingebauten LED-Leiste kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz, welches folgende Spezifikationen erfüllt:

- 230V AC/DC zugelassene Netzsicherung

- Inrushcurrent max. 10A

- Spannungsfestigkeit (Surge) mind. 2kV

Die Leuchte ist optional mit einem Schalt- und Überwachungsbaustein lieferbar.

Erkennungsweite:


30 Meter





Leuchtmittel:


3W LED-Leiste

Lichtstrom:


350lm

Netzanschlussleistung:

6VA

Batterie-Stromaufnahme:
        
19mA

Anschlussspannung:

230V 50/60Hz





220V DC +25/-20%

Anschlussklemmen:

3 x 2,5mm² für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe:


Edelstahl V4A/ Edelstahl gebürstet

Montageart:


Deckenaufbau und Wandmontage

Deckenmontage(DM)

Abmessungen (BxHxT):

323 x 244 x 56 mm

Wandmontage(WM)

Abmessungen (BxHxT):

323 x 196 x 68 mm

Schutzart:


IP40

Schutzklasse:


I

Temperaturbereich:

-10°C bis +40°C

Piktogramm:                     

Vorsatzfolien-Set

Optional:




- Überwachungsbaustein MSÜ3

- Überwachungsbaustein SET009

- Überwachungsbaustein SET010

- Überwachungsbaustein DALI

- Überwachungsbaustein ELC

Zubehör:

Fabrikat: Pfrommer





Typ:Independence 300 DM LED -(MSÜ3/SET009/SET010/DALI/ELC)   

    Independence 300 WM LED -(MSÜ3/SET009/SET010/DALI/ELC) 

Wird ein anderes Fabrikat als Pfrommer angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v.g. Merkmale

schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. 

Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet! 

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
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