****

Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung Kundendienstund Montagen

**Rettungszeichen-Würfel Leuchte Serie G2**

Einzelbatterieleuchte für 4-seitige Beschriftung. Opaler Acrylglaswürfel mit verzinkter

Stahlblechgrundplatte

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung : 230 V AC +6% /-10% 50-60Hz

Anschlussleistung AC: 10,5VA

Leuchtmittel: LED

Erkennungsweite: 24m

Gehäuse: Acrylglas mit verzinkter Stahlblechgrundplatte

Gehäusegröße LxBxH: 240x240x150mm

Schutzart: IP 40

Schutzklasse: I

Montageart: Decke

Piktogramm: Piktogramm-Set nach DIN EN ISO 7010

Temperaturbereich: 0°C … +35°C

Überbrückungszeit: O 3h (ELL3)

O 8h (ELL8)

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör: O Zentralpendel 0,3/0,5/1,0m (1P3/1P5/1P10)

O Kettenösen (4Ö)

O Selbstüberwachung (SC)

O Busüberwachung durch BusControl (BU)

**Fabrikat : Pfrommer Typ: G2 ELL3(8)**

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

**Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen**